ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

	Κατηγορία
	Από 19/1/13
	Από 1/1/14 *

	ΑΜ
	Ταχύτητα: έως 45 km/h
Κινητήρας εσωτ. Καύσης: έως 50cm3
Ηλεκτρονικητήρας: έως 4 kw


	A1
	Κινητήρας: τουλάχιστον 120 cm3  
(με ανοχή  - 1 cm3)
και

Ταχύτητα: τουλάχιστον 90 km/h
	Κινητήρας: τουλάχιστον 115 cm3  με

Μέγιστη ισχύ έως 11 kw & έως 0,1 kw/kgr
Ειδικά για ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 0,08 kw/kgr


	Α2
	Κινητήρας: τουλάχιστον 400 cm3 

(με ανοχή  - 1 cm3)
και

Ισχύς: τουλάχιστον 25 kw
	Κινητήρας: τουλάχιστον 395 cm3  με
Ισχύ από 20-35 kw και  έως 0,2 kw/kgr
Ειδικά για ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 0,15 kw / kgr


	Α
	Κινητήρας: τουλάχιστον 600 cm3 

(με ανοχή  - 1 cm3)
και

Ισχύς: τουλάχιστον 40 kw.
	Κινητήρας: τουλάχιστον 595 cm3   με

Βάρος άνω των 175 kgr και 

Ισχύ τουλάχιστον 50 kw
Ειδικά για ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 0,25 kw / kgr



* Επιτρέπεται η χρήση τους και από 19/1/2013

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των εργοστασιακών τεχνικών χαρακτηριστικών.

